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前言
根据中国建筑业协会关于印发《第十批团标工作计划的通知》 （建协函〔2025〕49号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。
本标准的主要技术内容是：1适用范围；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4量化目的和范围；5 清单分析；6 影响评价；7 结果解释。
本标准由中国建筑业协会负责管理，由中建西南咨询顾问有限公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中建西南咨询顾问有限公司（地址：四川省成都市天府新区兴隆街道湖畔北段1071号；邮政编码：610213）
本标准主编单位：中建西南咨询顾问有限公司
中建协兴国际工程咨询有限公司
天府永兴实验室
本标准参编单位：
本标准主要起草人员：
本标准主要审查人员：


温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 聚苯乙烯保温板
[bookmark: _Toc209081854][bookmark: _Toc209454844]适用范围
本标准规定了聚苯乙烯保温板产品碳足迹量化的方法和要求，包括量化目的和范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告等内容。
本标准适用于聚苯乙烯保温板产品碳足迹量化工作，其结果可作为产品碳足迹绩效评价、产品碳足迹信息披露、环保信息公开等不同应用的依据。碳抵消不在产品碳足迹量化的范围内。
本标准仅针对单一影响类型，即气候变化，不评价产品生命周期产生的其他方面环境潜在影响，也不评价产品生命周期可能产生的社会和经济影响。
[bookmark: _Toc209454845][bookmark: _Toc209081855]规范性引用文件
本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。其他文件被新文件废止、修改、修订的，新文件适用于本标准。
GB/T 24040	环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044	环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 24067	温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
[bookmark: _Toc209454846][bookmark: _Toc209081856]术语和定义
GB/T 24067界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
可发性聚苯乙烯颗粒 expandable polystyrene (EPS) beads
以聚苯乙烯树脂为基体，在聚合过程中引入发泡剂（通常为戊烷），经聚合造粒所得的热塑性颗粒。该颗粒在加热条件下能够膨胀形成多孔结构，是生产聚苯乙烯泡沫制品的基本原料。
[bookmark: _Toc209081858]聚苯乙烯保温板 expanded polystyrene (EPS) insulation board
以聚苯乙烯树脂为主要原料，通过物理发泡工艺成型的硬质泡沫塑料板材，具有低导热系数、轻质和一定强度等特性，主要用于建筑保温隔热。
[bookmark: _Toc209081859]改性聚苯乙烯保温板modified expanded polystyrene (EPS) insulation board
在聚苯乙烯保温板的基础上，通过引入阻燃剂、无机胶凝材料或其他改性组分，或经表面复合处理等方式，改善其阻燃性、粘结性、耐久性等性能的聚苯乙烯保温板材。
温室气体 greenhouse gas(GHG)
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内辐射的气态成分。
全球变暖潜势global warming potentials (GWP)
单位质量的某种温室气体相对于相同质量的二氧化碳在一定时间范围内（通常为100年）在大气中对全球变暖效应的综合贡献能力，用以衡量和比较不同温室气体对气候变化的影响强度。
[bookmark: _Toc209081860]产品碳足迹 carbon footprint of a product(CFP)
产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。
[bookmark: _Toc209081861]产品碳足迹因子 product carbon footprint factor
单位产品在系统边界内的生命周期温室气体排放量和温室气体清除量之和，以二氧化碳当量每单位产品表示。
[bookmark: _Toc209081862][bookmark: _Toc209454847]量化目的和范围
[bookmark: _Toc209081863]量化目的
本标准基于生命周期评价理论，通过量化聚苯乙烯保温板产品原材料获取阶段以及生产阶段的所有显著的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），评价聚苯乙烯保温板产品对全球变暖的潜在贡献。
[bookmark: _Toc209081864]量化范围
[bookmark: _Toc209081865]一般要求
在确定聚苯乙烯保温板产品碳足迹核算范围过程中，应考虑并描述下列各项：
——产品（系统）范围：明确产品名称（聚苯乙烯保温板）、功能单位（4.2.2）和系统边界（4.2.3）。
——时间范围：选择核算碳足迹有代表性的时间段（一般为企业一个自然年，特殊情况下可根据企业实际运营情况予以确定）。
注：与聚苯乙烯保温板产品生命周期中具体单元过程相关的温室气体排放和清除随时间变化，选择的时间范围应可以确定产品生命周期中温室气体排放和清除的平均值。
[bookmark: _Toc209081866]功能单位
本标准定义功能单位为“1 立方米聚苯乙烯保温板产品”。
[bookmark: _Toc209081867]系统边界
本标准中聚苯乙烯保温板产品的系统边界设定见图 1，包括原材料获取阶段（A1-A2）和生产阶段（B1-B2）。
[image: ]
图1 聚苯乙烯保温板产品碳足迹量化系统边界图
原材料获取阶段
本标准中原材料获取阶段包括原材料的获取过程及原材料与燃料运输至聚苯乙烯保温板生产工厂的运输过程。
在原材料获取阶段，应充分考虑聚苯乙烯保温板产品生产过程中可发性聚苯乙烯颗粒中发泡剂的挥发导致的温室气体排放。
——原材料获取（A1）：包括可发性聚苯乙烯颗粒，发泡剂（戊烷等）、无机胶凝材料（水泥等）、粘结剂（胶粉等）原材料的获取。
——原材料和燃料运输过程（A2）：指上述原材料、燃料运输至聚苯乙烯保温板生产工厂。
生产阶段
聚苯乙烯保温板产品生产阶段涵盖聚苯乙烯保温板生产过程及聚苯乙烯保温板生产工厂内运输过程。
——生产过程（B1）：包括聚苯乙烯颗粒的发泡和熟化工艺，水泥的配料和制浆工艺。后续需要对二者进行混合搅拌，使得水泥浆能够在聚苯乙烯颗粒表面形成均匀包覆；送入成型设备，通过压制工艺定型；将压制好的产品送入通风干燥空间进行自然养护；按照一定的尺寸要求将养护好的产品进行分片切割；最后进行热塑包装，准备出厂。
——聚苯乙烯保温板生产工厂内运输过程（B2）：包括原材料、能源和聚苯乙烯保温板产品等在其生产工厂内运输，其温室气体排放以厂内运输消耗的能源计算。
本文件中，生产阶段温室气体排放包括化石燃料燃烧排放和电力排放等形式能源消耗。其中，化石燃料燃烧排放指化石燃料在燃烧过程中产生的温室气体排放以及聚苯乙烯保温板生产工厂内部运输消耗的化石燃料产生的温室气体排放；电力排放指聚苯乙烯保温板生产过程中的电力消耗产生排放。
[bookmark: _Toc209081868]取舍准则
所涉及物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则，当个别物质流或能量流对某一过程的碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项予以舍去并进行报告。
——舍去的单项物质流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不超过1%；
——所有舍去的物质流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%；
——道路与厂房等基础设施建设、各工序的设备安装、厂区内人员及生活设施涉及的消耗和排放，均不计入。
对于以上排除项，应在产品碳足迹报告中予以说明。
[bookmark: _Toc209454848][bookmark: _Toc209081869]清单分析
[bookmark: _Toc209081870]数据收集
应收集系统边界（4.2.3）内相关阶段及过程的能源、资源消耗和温室气体排放相关初级数据和次级数据。信息与数据收集可参考附录 A 的示例，数据获得方式和来源应予以说明。
对于可能对研究结论有显著影响的数据，应说明相关数据的收集过程、收集时间以及数据质量的详细信息。如果这些数据不符合数据质量的要求（见 5.2），也应做出说明。
[bookmark: _Toc209081871]数据质量要求
[bookmark: _Toc209081872]初级数据质量要求
初级数据质量应满足以下要求：
a) 完整性。初级数据宜按照界定的时间范围（4.2.1）进行采集，根据数据取舍准则（4.3）的要求，检查是否有缺失的单元过程或输入输出物质；
b) 准确性。初级数据中的原材料消耗数据应来自企业实际生产统计记录，排放数据优先选择核查报告、监测报告或由物料平衡公式计算获得的数据；
c) 一致性。初级数据采集时，同类数据应保持相同的数据来源、统计口径和处理规则等。
[bookmark: _Toc209081873]次级数据质量要求
次级数据质量应满足以下要求：
a) 代表性。优先选择与评估产品系统的时间代表性、区域代表性、技术代表性相近的数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据，最后选择国外同类技术数据；
b) 完整性。应涵盖系统边界规定的所有单元过程；
c) 一致性。对同类产品次级数据的选择应保持一致。
[bookmark: _Toc209081874]数据选择要求
[bookmark: _Toc209081875]活动水平数据选择
活动水平数据选择原则如下：
a) 优先采用直接计量、检测获得的初级数据（涵盖原材料和能源消耗量等）；
b) 其次可采用：
——通过初级数据折算获得的数据（如：根据年度购买量及库存量的变化确定的数据，根据财务数据折算的数据等）；
——按照地理范围、时间范围和技术范围类型选择公开的通用数据；
——基于GB/T 24040、GB/T 24044 等相关标准且经第三方专业机构验证的生命周期评价报告与数据库数据；
c) 以上数据均不可获得时可采用来自相似单元过程的替代数据，并论证数据的相似性。
[bookmark: _Toc209081876]碳足迹因子选择
碳足迹因子选择原则如下：
a) 优先采用企业通过生命周期评价方法且经第三方专业机构验证获得的碳足迹因子；
b) 其次可采用：
——国家正式公布的产品碳足迹因子；
——基于GB/T 24040、GB/T 24044 等相关标准且经第三方专业机构验证的生命周期评价报告、碳足迹报告、文献、数据库中提供的基于我国实际的产品碳足迹因子参考值；
c) 以上数据均不可获得时可采用国外数据库的替代数据，同时论证数据的可行性。
[bookmark: _Toc209081877]数据审定
数据采集过程中，应验证数据的有效性，采用物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的合理性。数据应满足 5.2 数据质量要求，数据质量评价可参照附录 B。
[bookmark: _Toc209081878]数据分配
产品碳足迹量化应包括确认与其他产品系统共享的单元过程，涉及的数据分配参照 GB/T 24040 及GB/T 24044 中相关规定执行，分配原则如下：
a) 应尽量避免数据的分配；
b) 若无法避免分配，收集数据时可先收集某条生产线或某生产车间的数据，并将数据划分到所核算的聚苯乙烯保温板产品上，此时宜根据物理关系（如质量或能量）进行分配，当物理关系无法用来作为分配基础时，可以根据产品的经济价值按比例进行输入输出数据的分配。
[bookmark: _Toc209454849][bookmark: _Toc209081879]影响评价
[bookmark: _Toc209081880]产品碳足迹核算
聚苯乙烯保温板产品碳足迹的核算应包括原材料获取阶段和生产阶段涉及的所有单元过程，聚苯乙烯保温板产品碳足迹计算见公式：

[bookmark: ZEqnNum732850]		
式中：
CFP ——	聚苯乙烯保温板产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板；

 ——	每功能单位产品在原材料获取阶段的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板，计算方法见式；

 ——	每功能单位产品在生产阶段的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板，计算方法见式。
[bookmark: _Toc209081881]原材料获取阶段
[bookmark: _Toc209081882]计算方法
原材料获取阶段温室气体排放总量按下式计算：

[bookmark: ZEqnNum433235]		
式中：

	——	每功能单位产品在原材料获取阶段的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品；

	——	每功能单位产品在聚苯乙烯颗粒获取时的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品，计算方法见；

	——	每功能单位产品在辅料获取时的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品，计算方法见；

	——	每功能单位产品在获取阶段从外部运输至聚苯乙烯保温板产品生产厂家时的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品，计算方法见；
聚苯乙烯颗粒计算方法
聚苯乙烯颗粒获取的温室气体排放按下式计算：

[bookmark: ZEqnNum869163]		
式中：

	——	每功能单位产品在可发性聚苯乙烯颗粒获取时的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品；

	——	每功能单位产品在发泡时的发泡倍率，单位为千克可发性聚苯乙烯颗粒每立方米聚苯乙烯保温板（kg/m3）；

	——	每千克聚苯乙烯颗粒含有的发泡剂比例，单位为千克发泡剂每千克可发性聚苯乙烯颗粒（kg/m3）；

——	聚苯乙烯颗粒的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）每千克聚苯乙烯颗粒（kgCO2e/kg）。

——发泡剂的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）每千克发泡剂（kgCO2e/kg）。
注：发泡剂（如戊烷等）在发泡时并不伴随燃烧或其他化学反应，而是直接挥发至大气。故发泡剂碳足迹因子应直接采用发泡剂对应的温室气体全球变暖潜势值(GWP)。若采用多种发泡剂的混合物（戊烷与异丁烷等），发泡剂碳足迹因子应按其比例取各自全球变暖潜势值的加权平均值。
辅料计算方法
在原材料获取阶段，其辅料产生的温室气体排放按下式计算：

[bookmark: ZEqnNum504729]		
式中：

	——	每功能单位产品在辅料获取时的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品；

	——	每功能单位产品在发泡时的发泡倍率，单位为千克可发性聚苯乙烯颗粒每立方米聚苯乙烯保温板（kg/m3）；

	——	每千克可发性聚苯乙烯颗粒的第i种辅料（水泥、胶粉等）的消耗量，单位为千克每千克可发性聚苯乙烯颗粒（kg/kg）；

	——	第i种辅料的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每千克辅料（kgCO2e/kg）,主要原材料产品碳足迹因子缺省值见附录C；
外部运输
在原材料获取阶段，其原材料从外部运输至至聚苯乙烯保温板产品生产厂家的温室气体排放量按下式计算：

[bookmark: ZEqnNum829908]		
式中：

	——	每功能单位产品在获取阶段从外部运输至聚苯乙烯保温板产品生产厂家时的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/m3聚苯乙烯保温板产品；

	——	每功能单位产品在发泡时的发泡倍率，单位为千克可发性聚苯乙烯颗粒每立方米聚苯乙烯保温板（kg/m3）；

	——	每千克可发性聚苯乙烯颗粒的对应的第i种原材料的消耗量，单位为千克每千克可发性聚苯乙烯颗粒（kg/kg）；

	——	第i 种原材料的第j种运输方式的运输距离（指原材料从获取运输至聚苯乙烯保温板产品生产工厂的距离），单位为千米（km）；

	——	第j种运输方式的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每吨千米（kgCO2e/ t·km），运输过程碳足迹因子缺省值见附录C。


注：为所有原材料的消耗量，包括可发性聚苯乙烯颗粒自身；当原材料为可发性聚苯乙烯颗粒自身时，取1 kg/kg。
[bookmark: _Toc209081884]生产阶段
[bookmark: _Toc209081885]计算方法
每功能单位产品生产阶段温室气体排放计算见公式，包括生产过程能耗和厂内运输排放两部分。
生产阶段每功能单位产品温室气体排放量计算见下：

[bookmark: ZEqnNum924314]		
式中：

	——	每功能单位产品在生产阶段的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板；

	——		每功能单位产品在生产阶段由于各个加工阶段产生能耗对应的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板；

	——		每功能单位产品在生产阶段由于工厂内部运输对应的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板。
[bookmark: _Toc209081886]生产过程计算方法
生产阶段由于各个加工阶段产生的能耗对应的温室气体排放量，计算见公式：

[bookmark: ZEqnNum890239]		
式中：

	——		每功能单位产品在生产阶段由于各个加工阶段产生能耗对应的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板；

	——	每功能单位产品第i种能源（电力，燃气，蒸汽等）的消耗量，单位为千瓦时每立方米聚苯乙烯保温板（kWh/ m3），立方米每立方米聚苯乙烯保温板（m3/ m3），或蒸吨每立方米聚苯乙烯保温板（t/ m3）；

	——	每功能单位产品第i种能源（电力，天然气，蒸汽等）的碳排放因子，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e/kWh）, 千克二氧化碳当量每立方米（kgCO2e/m3），或千克二氧化碳当量每蒸吨（kgCO2e/t）。
注：若生产工厂直接采用附近电热联产发电厂的蒸汽进行聚苯乙烯发泡，仅考虑蒸汽（集中式）的温室气体排放；若生产工厂使用燃气锅炉自行制取蒸汽进行发泡，则仅考虑天然气对应温室气体排放，避免重复计算。
工厂内部运输计算方法
工厂内部运输所产生的温室气体排放主要由叉车、管道等内部运输方式在厂区内部转移原料、中间产物和产品所产生的温室气体构成。
工厂内部运输的温室气体按下式计算：

[bookmark: ZEqnNum531259]		
式中：

	——		每功能单位产品在生产阶段由于工厂内部运输对应的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/ m3聚苯乙烯保温板；

	——		每功能单位产品在生产阶段工厂内部运输第i种能源（柴油，电力）的消耗量，单位为升每立方米聚苯乙烯保温板（L/m3），或千瓦时每立方米聚苯乙烯保温板（kWh/m3）；

	——		每功能单位产品在生产阶段工厂内部运输第i种能源（柴油，电力）的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每升（kgCO2e/L），或千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e/kWh）；
[bookmark: _Toc209081887][bookmark: _Toc209454850]结果解释
[bookmark: _Toc209081888]结果解释的步骤
聚苯乙烯保温板产品碳足迹量化的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：
a) 根据聚苯乙烯保温板产品碳足迹的清单分析和产品碳足迹影响评价的量化结果，识别显著环节; （可包括生产阶段、过程或物质流、能量流）；
b) 完整性和一致性分析的评估；
c) 结论、局限性和建议的编制。
[bookmark: _Toc209081889]结果解释的内容
应根据聚苯乙烯保温板产品碳足迹量化的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：
a) 说明聚苯乙烯保温板产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；
b) 分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；
c) 详细记录选定的分配程序；
d) 说明聚苯乙烯保温板产品碳足迹研究的局限性。
[bookmark: _Toc209454851][bookmark: _Toc209081890]产品碳足迹报告
聚苯乙烯保温板产品碳足迹报告可参考本标准附录E提供的模板进行编制。


[bookmark: _Toc209454852]附录A（资料性附录）数据收集清单
聚苯乙烯保温板产品数据收集清单见表A.1。
	



企业信息
	企业名称
	
	所在省市
	

	
	企业地址
	
	数据统计周期
	

	
	联系人
	
	联系方式
	

	
	产能/生产线数量
	设计产能	，生产线共	条，每条生产线产能分别为	、	、	

	
	产品类别及主要规格型号
	类别1	规格型号	 类别2	规格型号	
......
	产品产量
	类别1	产量	
类别2	产量	
......

	








原辅材料消耗
	
种类
	消耗
	
产地
	获取方式
（自产或外购）
	运输
	
详细情况说明

	
	
	消耗量
	单位
	数据来源
	
	
	运输方式（铁路、公路、水路）
	运输距离
km
	数据来源
	

	
	可发性聚苯乙烯颗粒
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	发泡剂比例
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	无机胶凝材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	胶粉
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




能源消耗
	
种类
	消耗量
	
详细情况说明

	
	
	消耗量
	单位
	数据来源
	

	
	电力
	
	
	
	

	
	柴油
	
	
	
	

	
	天然气
	
	
	
	





[bookmark: _Toc209454853]附录B（规范性附录）数据质量评价方法
数据质量等级（DQR）评价主要从数据的时间代表性、地域代表性和技术代表性三个维度进行评价，各个维度的数据质量等级见表B.1所示，各维度的数据质量标准都按照五个等级进行评分，分数越小则质量水平越好。
各个数据集的数据质量等级（DQRi）具体计算公式如下：

		（B.1）
式中：

	——	数据集i的数据质量结果；
TeR	——	数据的技术代表性得分；
GeR	——	数据的地域代表性得分；
TiR	——	数据的时间代表性得分。
表B.1 数据的DQR 评级
	评分
	数据质量水平
	TeR
	GeR
	TiR

	
1
	
卓越
	产品碳足迹的基准年在数据集有效期内；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤3 年
	核算过程技术与数据集代表的技术一致
	核算过程发生在数据集代表的省市或区域内，如中国华东、中国华南等

	
2
	
非常好
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤2 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤4
年
	核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上存在一定差异
	核算过程发生在数据集代表的国家

	
3
	
良好
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤3 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤5年
	核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上差异显著
	核算过程发生在数据集代表的地理区域之一，如代表全球平均的数据集

	
4
	
一般
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤4 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤6年
	核算过程技术与数据集代表的技术相似
	核算过程与数据集所代表的地理区域在能源结构上相似

	
5
	
差
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期＞4 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差＞6年
	[bookmark: _GoBack]核算过程技术与数据集代表的技术不同
	核算过程不满足上述情况





按下式计算所有需要评价的次级数据总的数据质量等级，宜≤3.0。

		（B.2）
式中：

	——	数据集i的数据质量结果；

	——	对应数据项i的碳足迹。
[bookmark: _Toc209454854]附录C（资料性附录）相关参数
聚苯乙烯保温板产品原材料获取和运输过程碳足迹因子缺省值见表C.1。
表C.1 碳足迹因子缺省值
	
	序号
	名称
	缺省值
	单位

	运输过程碳足迹因子

	1
	运输过程-公路
	0.076
	kgCO2e/(t·km)

	2
	运输过程-铁路
	0.003
	kgCO2e/(t·km)

	3
	运输过程-水路
	0.020
	kgCO2e/(t·km)

	4
	运输过程-航空
	1.404
	kgCO2e/(t·km)

	原材料产品碳足迹因子

	5
	普通聚苯乙烯
	4.487
	kgCO2e/kg

	6
	发泡剂（戊烷）
	11
	kgCO2e/kg

	7
	普通硅酸盐水泥
	0.8
	kgCO2e/kg





[bookmark: _Toc209454855]附录D（资料性附录）温室气体全球变暖潜势
常用温室气体全球变暖潜势见表D.1。
表D.1 温室气体全球变暖潜势
	名称
	化学分子式
	全球变暖潜势值

	二氧化碳
	CO2
	1

	甲烷
	CH4
	27.9

	戊烷
	C5H12
	11

	注：来源为IPCC第六次评估报告。





[bookmark: _Toc209454856]附录E（资料性附录）产品碳足迹报告模板
聚苯乙烯保温板产品碳足迹报告格式模板如下。





聚苯乙烯保温板产品碳足迹报告（模板）






	产品名称
	：                                                                                               

	产品规格型号
	：                                                                                               

	生产者名称
	：                                                                                               

	报告编号
	：                                                                                               










出具报告机构 ：（若有）		              	（盖章）
日期：	       年	     月	     	日


一、概况
1. 生产者信息
生产者名称：	                                                             
地址：	                                                                   
法定代表人：	                                                             
授权人（联系人）：	                                                       
联系电话：	                                                               
企业概况：	                                                               
2. 产品信息
产品名称：	                                                               
产品功能：	                                                               
产品介绍：	                                                               
产品图片：	                                                               
3.量化方法
依据标准：	                                                               
二、量化目的


3、 量化范围
1. 功能单位
以	                                                              为功能单位。
2. 系统边界
□原材料获取阶段 □生产阶段
系统边界图：




图1 系统边界图
3. 取舍准则
采用的取舍准则以	                                    为依据，具体规则如下：

4. 时间范围
		年度。
4、 清单分析
1. 数据来源说明
初级数据：	；
次级数据：	。 
2.分配原则与程序
分配依据：	；
分配程序：	。 
3.清单结果及计算
生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1。
表1 生命周期碳排放清单说明
	生命周期阶段
	活动水平数据
	碳足迹因子/排放因子
	碳足迹（kgCO2e/功能单位）

	原材料获取阶段
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	生产阶段
	
	
	

	
	
	
	



4. 数据质量评价
数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。

五、影响评价
1. 影响类型和特征化因子选择



2. 产品碳足迹结果计算




六、结果解释
1. 结果说明
	                       	公司（填写产品生产者的全名） 生产的										           （填写所评价的产品名称，每功能单位的产品），从	                    	（填写某生命周期阶段）到		                         	    （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为	        kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示：

表 2 生命周期各阶段碳排放情况
	生命周期阶段
	碳足迹（kgCO2e/功能单位）
	百分比（%）

	原材料获取阶段
	
	

	生产阶段
	
	

	总计
	
	








图 2 聚苯乙烯保温板产品各生命周期阶段碳排放分布图
一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。
2. 假设和局限性说明（可选项）
结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。


3. 改进建议
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